**Центр Оценки Квалификации ООО «Братск-Лифт»**

**Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена** **по** **профессиональному** **стандарту** **№ 1420** «**Диспетчер** **аварийно-диспетчерской** **службы»** **на** **3** **уровень** **квалификации** **-** **Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов,** **разработанные** **на** **основании** **Приказа** **Министерства** **труда** **и** **социальной** **защиты** **РФ** **от** **18 марта 2021 года N136н.**

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа

1. **Система** **"Обь",** **назначение.**

- Для обеспечения безопасности перемещения пассажиров.

- Для обеспечения двухсторонней переговорной связи с машинным отделением или кабиной лифта

- Для осуществления диспетчерского контроля за работой лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемных платформ для инвалидов и других маломобильных групп населения

- Для диагностики неисправностей возникающих при работе лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемных платформ для инвалидов и других маломобильных групп населения

2. **Действия** **оператора** **при** **регистрации** **сигнала** **с** **лифта** **"Вызов** **диспетчера".**

- Оператор должен, выйти на переговорную связь, выяснить причину вызова. В случае аварийной остановки лифта отправить обслуживающий персонал для эвакуации пассажиров и устранения неисправности и дать пассажиру необходимые разъяснения согласно с правилами поведения в кабине остановившегося лифта

- Оператор должен выйти на переговорную связь, выяснить причину вызова, в случае аварийной остановки отключить лифт, передать заявку диспетчеру

- Направить лифтера обходчика для выяснения причины вызова

- Оператор должен выйти на переговорную связь и дать пассажиру необходимые разъяснения чтобы пассажир сделал попытку открыть двери кабины для самостоятельной эвакуации



3. **Условные** **обозначения** **сигнала** **с лифта:**

- Режим ТО.

- Проникновение в МП.

- Открыто МП.

- Наличие дополнительной информации от станции лифта - Нет связи с ЛБ.

- Режим сервиса - Режим МП

4. **Назначение** **режима:** **"оператор"** **программы** **"Mpult".**

- Режим предназначен для настройки программы "Mpult"

- Режим предназначен для наблюдения за состоянием лифтов

5. **Перечень** **неисправностей,** **при** **которых** **лифт** **должен** **быть** **отключен.**

- Не работает двусторонняя переговорная связь или не поступают сигналы с лифта на пульт оператора:.

- Отсутствует связь с лифтовым блоком ЛБ;

- Проникновение в машинное помещение МП посторонних лиц, “Открыта дверь МП”, если на лифте в это время не производится техническое обслуживание;

- Многократный реверс, при возникновении на лифте неисправности “Многократный реверс дверей”, если реверс не устранился в течении 2 минут;

- Неисправность УБ, неисправен ЛБ.

- При разрыве цепи безопасности.

- Зажата кнопка "Стоп" - Аварийная блокировка

- Если обнаружены вандальные посягательства на оборудование лифта (вызвать полицию) и факты использования лифта не по назначению



6. **Условное** **обозначение** **в** **программе** **"mpult":** -

- Проникновение в шахту.

- Лифт остановлен.

- Зажата кнопка “СТОП” в кабине лифта. - Многократный реверс дверей.

- Проникновение в МП.

- Не закрыта дверь шахты по УБ

7. **Когда** **проводится** **внеплановый** **инструктаж?**

- При введении в действие новых нормативных актов по охране труда

- При изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования и других факторов, влияющих на безопасность труда

- При нарушении работниками требований безопасности труда, которые могли привести или привели к травме, аварии или пожару

- По требованию органа надзора, по обоснованному решению руководства предприятия

- При несчастном случае на производстве

- Один раз в квартал

- Два раза в год

8. **В** **каких** **случаях** **проводится** **целевой** **инструктаж?**

- Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности ( погрузка, выгрузка, уборка и т.п. )

- Целевой инструктаж с работниками, проводящими работу по наряду-допуску, разрешению и т.п. ,фиксируют в наряд - допуске или другой документации, разрешающей производство таких работ

- В случае нарушения работником требований охраны труда - При несчастном случае на производстве

9. **На** **какое** **время** **должно** **быть** **обеспечено** **функционирование** **двухсторонней** **связи** **между** **кабиной** **и** **диспетчерским** **пунктом** **при** **прекращении** **энергоснабжения** **оборудования** **диспетчерского** **контроля?**

- Не менее 30 мин.

- Не менее 1 часа.

- Время зависит от типа лифта и указывается в эксплуатационной документации.

- Время зависит от типа источника бесперебойного питания и нагрузки потребляемой оборудованием.

10. **Срок** **устранения** **неисправностей** **оборудования** **лифтов,** **эксплуатирующихся** **в** **жилищном** **фонде,** **не** **должен** **превышать**

- 1 час.

- 3 часа.

- 12 часов

- 1 сутки

- 3 суток

**Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена** **по** **профессиональному** **стандарту** **№ 1420** «**Диспетчер** **аварийно-диспетчерской** **службы»** **на** **3** **уровень** **квалификации** **-** **Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов,** **разработанные** **на** **основании** **Приказа** **Министерства** **труда** **и** **социальной** **защиты** **РФ** **от** **18 марта 2021 года N136н.**

**Критерии оценки:**

Соблюдение правильной последовательности действий

Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров

Правильное заполнение документации

**Задание №1**

Выполнить действия оператора аварийно диспетчерской службы по контролю за работой лифтов, при поступлении сигнала о неисправности лифта "не работает кнопка вызова 5эт", от граждан или организации владельца лифта, Сделать соответствующею запись в журнале приёма-сдачи смен.

**Задание №2**

Выполнить действия оператора аварийно диспетчерской службы по контролю за работой лифтов при поступлении сигнала "вызов диспетчера из кабины лифта", при выходе на переговорную связь получение информации: двери закрыты, лифт никуда не движется, в кабине нет света. Сделать соответствующею запись в журнале приёма - сдачи смены.

**Задание №3**

Выполнить действия оператора аварийно диспетчерской службы по контролю за работой лифтов, при поступлении сигнала "проникновение в шахту, "вызов диспетчера из кабины лифта (пассажир в кабине)", сигнал с больничного лифта "не закрыта ДК". Определить приоритет, сделать соответствующею запись в журнале приёма-сдачи смены.